Presentación

Una vez analizados los pórticos y obtenido por tanto los esfuerzos correspondientes a las diferentes hipótesis de carga se pretende comprobar el dimensionado de los elementos del mismo, y modificar o ratificar las dimensiones correspondientes a la fase de predimensionado.

Debe recordarse que la acción de viento se supone actuando (no simultáneamente) en dos direcciones ortogonales.

Los diagramas de esfuerzos de cálculo son los obtenidos en el análisis de la semana pasada.

Se realizarán las comprobaciones de forma ordenada, en cuadros o similares, referenciando los elementos considerados en un alzado del correspondiente pórtico.

Se pide

Para cada perfil, empezando por los de mayores secciones

Clase de ala, alma, y clase de perfil, en la clasificación del Eurocódigo 3

Curvas de pandeo utilizables en comprobaciones de soportes, y en caso de requerirse comprobaciones de pandeo lateral en vigas

Para cada grupos de esfuerzos “concomitantes” (Nsd,i,Vsd,i,Msd,i) comprobación del cumplimiento de los requisitos de resistencia de sección y de pieza: (  ) Sd/Rd  1. (comprobación correspondiente a la combinación de esfuerzos pertinente)

En los casos en que son precisas comprobaciones de estabilidad (pandeo), los cuadros contendrán los parámetros pertinentes (esbeltez mecánica  y esbeltez reducida , factores de reducción y, z , etc.)

En caso de no cumplirse la comprobación, indicar el término de sección a modificar.

DEPARTAMENTO ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN	ESCUELATÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA	U.P.M. MADRID 729 Pr. Proyecto estr. metálicas Curso 2003 2004, Semestre de Primavera	@JC EJERCICIO Nº. 7	FECHA: 16 Marzo 2004

2003-03-07T10:26:01